四川省郫县豆瓣股份有限公司

宋家林厂区监控系统采购项目询价单

一、报价注意事项

（一）本询价含税含运费及安装调试所有费用，作为采购项目重要组成部分。

（二）交货地点及交货方式：四川省郫县豆瓣股份有限公司宋家林厂区，供应商负责运输、安装及调试；

（三）税票：增值税专用发票；税率： 13 %；付款方式：验收合格后，票到付款95%，尾款5%一年后支付。

（四）我司联系人： 李子豪 联系电话： 13618066364

（五）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87867311)。

二、询价产品的名称、数量、参数指标、建议品牌型号、含税单价、金额。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格/型号** | **品牌** | **描述** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 200万海康摄像头 | DS-2CD222LWH-SM | 海康威视 | 200W像素枪型摄像机，poe供电，数字宽动态，日夜切换模式 | 50 | 个 |  |  |
| 2 | 锐捷24口POE交换机 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 锐捷 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 监控汇聚交换机 | RG-EG3210 | 锐捷 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 锐捷24口POE交换机 | RG-ES226GC-P | 锐捷 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，POE输出功率370W，网管型 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 光模块 | SFP-1310 | 锐捷 | 千兆单模双线光模块 | 14 | 个 |  |  |
| 6 | 锐捷AP | RG-AP820-A(V3) | 锐捷 | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 网络机柜6U | 6U | 国优 | 6U | 6 | 个 |  |  |
| 8 | 电源线3x1.5 | rvv3x1.5mm2 | 国优 | rvv3x1.5mm2 | 2500 | 米 |  |  |
| 9 | 5类网线 | 5类 | 海康威视 | 5类网线 | 17 | 箱 |  |  |
| 10 | 6芯单模光纤 | 6芯 | 国优 | 6芯单模光纤 | 4000 | 米 |  |  |
| 11 | 6口终端盒 | 6口 | 国优 | 6口终端盒 | 6 | 个 |  |  |
| 12 | 48口终端盒 | 48口 | 国优 | 48口终端盒 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 光纤尾纤 | SC | 国优 | 单模尾纤 | 36 | 根 |  |  |
| 14 | 光纤跳纤 | SC-SC | 国优 | 单模跳纤 | 12 | 对 |  |  |
| 15 | 插线板 | 五孔 | 公牛 | 五孔插线板 | 6 | 个 |  |  |
| 16 | 水晶头 | 5类 | 海康威视 | 5类水晶头 | 2 | 盒 |  |  |
| 17 | pvc线管 | φ20 | 国优 | Pvc | 5000 | 米 |  |  |
| 18 | pvc线管辅材 | / | 国优 | Pvc | 1 | 批 |  |  |
| 19 | 光纤熔接 | / |  | 现场熔接 | 72 | 芯 |  |  |
| 总金额 | | | | | / | / | / |  |

报价时间： 年 月 日

报价单位名称（加盖印章）：

联系人： 联系电话：