**四川省郫县豆瓣股份有限公司**

**询价单**

**一、报价注意事项**

（一）本询价为一次性询价，含税含运费，作为合同的组成部分，并请保留此单和合同。

（二）交货期限：请备注。

（三）运输方式： 汽车 ；交货地点：豆瓣公司仓库 ；

（四）税率： ； 付款方式： ；

（五）我司联系人：李绍益 联系电话：17361009093 传真：028-87867835

（六）报价期限：上列询价单请于 2021年7月13号17:00 以前，惠予报价以便洽购为感。

（七）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

1、投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87920774)。

2、若发现贵公司有商业贿赂行为或隐瞒行为，我公司将立即终止与贵公司的合作，且今后不再考虑与贵公司合作；贵公司回复我公司询价或与我公司签订合同，即视为完全同意并遵守该倡议。

**二、询价产品的名称、规格、数量、质量、价格等**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元/台）** | **技术要求** |
| 1 | 直线式自动搓（旋）盖机 |  | 台 | 1 |  | 见附表 |
| 请备注：以上报价为含税、含运费、含安装价格 | | | | | | |

**三、其他事项**

1、结算方式：按合同约定。

2、报价单位需提供有效的企业法人营业执照（副本）复印件。

报价单位名称（加盖印章）： 联系人：

联系电话： 日期：

附表：

直线式自动搓（旋）盖机技术要求

1. 通过简单调节，能适应不同规格的瓶盖

2、可根据不同瓶盖调节松紧度

3、主要材质为SU304不锈钢

4、搓盖轮采用耐磨硅胶，不得伤瓶盖

5、电       压： 220v/50Hz或380 V/50Hz

6、盖子直径： 50--90mm

7、旋盖速度： ≥5000瓶/小时 （输送速度与旋盖速度均可调）

8、不得出现倒瓶、破盖、旋盖不紧的情况，合格率 ≥99%

9、便于在输送线安装

10、有漏电、急停等安全装置

四川省郫县豆瓣股份有限公司设备设施部